**Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый**

по ТВНЛ.942319.027ТУ

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13562 от 02.03.2021

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый**  Код позиции КТРУ: 32.50.13.110-00116  Наименования-аналоги, используемые при закупках:  - Шприц-манометр для баллонного катетера;  - Раздувающее устройство для баллонных катетеров. | Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.  Шприц-манометр «МИМ» состоит из специального шприца объёмом 20 мл, манометра для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки высокого давления (длина - 315 мм, наружный диаметр -3,6 мм) с вращающимся коннектором «Луер-лок» male. Шприц-манометр имеет механизм быстрого сброса давления.   * Материал цилиндра шприца - прозрачный поликарбонат. * Поршень шприца изготовлен из непрозрачного полиамида. Поршень шприца позволяет плавно увеличивать давление в системе для контролируемого достижения целевого давления и избегания разрыва баллона внутри сосуда. * Двойное кольцо (манжета) на поршне исключает протекания колбы. * На поверхности эргономичной рукоятки штока нанесены упоры (для исключения соскальзывания рук медицинского работника). * Мониторинг давления в пределах: от -1 (-14,7) до 30 (+441) АТМ/бар (PSI). Точность мониторинга давления -1 АТМ/бар. * Циферблат манометра имеет флюоресцирующий фон, что значительно повышает визуальный контроль медицинского работника за параметрами подаваемого давления.     Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» выпускается в трех различных вариантах исполнения.  Исполнение I   1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт. 2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.   Исполнение II   1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт. 2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.   3. Интродьюсер проводника - 1 шт.  4. Муфта стяжная (пластиковая) - 1 шт.  5. Рush-click Y коннектор с удлинителем - 1 шт.  Исполнение III   1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт. 2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.   3. Интродьюсер проводника - 1 шт.  4. Муфта стяжная (пластиковая) - 1 шт.  5. Рush-click Y коннектор с удлинителем - 1 шт.  6. Соединительная трубка высокого давления (до 500 psi) длиной 200мм с коннекторами Луер-лок male и female  Стерилизация окисью этилена.  Срок годности: 5 лет.  Производство ООО «МИМ», Россия. |