**Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый**

по ТВНЛ.942319.027ТУ

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13562 от 02.03.2021

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| **Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый**Код позиции КТРУ: 32.50.13.110-00116Наименования-аналоги, используемые при закупках:- Шприц-манометр для баллонного катетера;- Раздувающее устройство для баллонных катетеров. | Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.Шприц-манометр «МИМ» состоит из специального шприца объёмом 20 мл, манометра для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки высокого давления (длина - 315 мм, наружный диаметр -3,6 мм) с вращающимся коннектором «Луер-лок» male. Шприц-манометр имеет механизм быстрого сброса давления.* Материал цилиндра шприца - прозрачный поликарбонат.
* Поршень шприца изготовлен из непрозрачного полиамида. Поршень шприца позволяет плавно увеличивать давление в системе для контролируемого достижения целевого давления и избегания разрыва баллона внутри сосуда.
* Двойное кольцо (манжета) на поршне исключает протекания колбы.
* На поверхности эргономичной рукоятки штока нанесены упоры (для исключения соскальзывания рук медицинского работника).
* Мониторинг давления в пределах: от -1 (-14,7) до 30 (+441) АТМ/бар (PSI). Точность мониторинга давления -1 АТМ/бар.
* Циферблат манометра имеет флюоресцирующий фон, что значительно повышает визуальный контроль медицинского работника за параметрами подаваемого давления.

 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» выпускается в трех различных вариантах исполнения. Исполнение I1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт.
2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.

Исполнение II1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт.
2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.

3. Интродьюсер проводника - 1 шт.4. Муфта стяжная (пластиковая) - 1 шт.5. Рush-click Y коннектор с удлинителем - 1 шт.Исполнение III1. Шприц – манометр (индефлятор) «МИМ» -1 шт.
2. Выключающий 3-х ходовой запорный клапан - 1 шт.

3. Интродьюсер проводника - 1 шт.4. Муфта стяжная (пластиковая) - 1 шт.5. Рush-click Y коннектор с удлинителем - 1 шт.6. Соединительная трубка высокого давления (до 500 psi) длиной 200мм с коннекторами Луер-лок male и female Стерилизация окисью этилена.Срок годности: 5 лет.Производство ООО «МИМ», Россия.  |