

**Наконечник медицинский для аспирации и ирригации**

**по ТВНЛ.943134.026 ТУ**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8154

# Описание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник медицинский для аспирации и ирригации, вариант исполнения Я1КТРУ 32.50.50.190-00000150 | Наконечник аспирационный типа Янкауэр (канюля аспирационная) используется для эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других остатков тканей из операционного поля во время проведения хирургической операции. Наконечник аспирационный состоит из рукоятки и прозрачной трубки наконечника. Материал рукоятки ABS, длина рукоятки 100 мм, рукоятка снабжена вакуум-контролем (овальное отверстие), имеет в основании коннектор «Елочка» для соединения с соединительной трубкой. Форма рукоятки эргономичная, обеспечивает надежный захват и предотвращение скольжения. Жёсткая прозрачная трубка наконечника изогнута, что обеспечивает удобство в работе, торец трубки округлой формы для атравматичности при использовании, вблизи края имеется 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для предотвращения присасывания к раневой поверхности. Индивидуальна потребительская упаковка – специальный рукав из пленки и газопроницаемой бумаги.Изделие стерильно, нетоксично. Срок годности 5 лет. |
| 2 | Наконечник медицинский для аспирации и ирригации, вариант исполнения Я2КТРУ 32.50.50.190-00000150 | Набор для интраоперационной аспирации используется для эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других остатков тканей из операционного поля во время проведения хирургической операции. Набор состоит из аспирационного наконечника типа Янкауэр (канюля аспирационная) и соединительной трубки из поливинилхлорида (ПВХ):- Наконечник аспирационный состоит из рукоятки и прозрачной трубки наконечника. Материал рукоятки ABS, длина рукоятки 100 мм, рукоятка снабжена вакуум-контролем (овальное отверстие), имеет в основании коннектор «Елочка» для соединения с соединительной трубкой. Форма рукоятки эргономичная, обеспечивает надежный захват и предотвращение скольжения. Жёсткая прозрачная трубка наконечника изогнута, что обеспечивает удобство в работе, торец трубки округлой формы для атравматичности при использовании, вблизи края имеется 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для предотвращения присасывания к раневой поверхности. - Трубка соединительная длиной 3,5 м (также может быть 2,5 м или 4,5 м по желанию заказчика) изготовлена из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) с мягкими коннекторами на обоих концах. Трубка имеет по всей длине наружную рифлёную поверхность для исключения перегибания. Внутренний диаметр трубки 6 мм (также может быть 7 мм или 8 мм по желанию заказчика). Трубка оснащена с двух сторон эластичными коннекторами, которые позволяют плотно соединять трубку с наконечником Янкауэр и с устройствами вакуум-аспирации.Индивидуальна потребительская упаковка – специальный рукав из пленки и газопроницаемой бумаги.Изделие стерильно, нетоксично. Срок годности 5 лет. |